**Popis technologických postupů A,B,C**

**„**Likvidace náletových dřevin a porostů na trasách produktovodů ČEPRO, a.s.**“**

Při provádění díla a jednotlivých postupů A,B,C budou dodrženy veškeré povinnosti v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s touto Smlouvou a jejími nedílnými

součástmi a obecně závaznými předpisy.

Firma má zpracována bezpečností rizika pro prováděné práce.

Vypracování technologických postupů na prováděné práce v dané lokalitě. Odsouhlasení zadavatelem.

Vypracování závazného harmonogramu prací v dané lokalitě. Odsouhlasení zadavatelem.

Upozornění : Na ČEPRO.a.s. se nevztahuje energetický zákon a proto musí být vždy získán písemný souhlas majitele pozemku, případně uživatele s provedením prací. Pouhé oznámení není dostatečným podkladem pro zahájení provádění prací.

.

1. **Likvidace náletových dřevin a porostů do průměru 15 cm**

1) Zajištění vstupů na pozemky a projednání způsobu a postupu prací s majiteli (nebo uživateli

pozemků), a to včetně zajištění přístupových cest a dohody o způsobu likvidace dřevní hmoty

vzniklé při provádění díla. Projednání náhrady škody vzniklé prováděním díla (pokud bude

požadováno) dle cenového předpisu zadavatele.

2) Zajištění a projednání vytyčení hranic pozemků na lokalitě prací, pokud bude nutno přesně rozlišit

jednotlivé pozemky, na kterých má být dílo prováděno. Vytyčení bude realizováno společností

GEODEZIE – TOPOS a.s., a to na základě smlouvy, kterou s ní má uzavřenou objednavatel (tzn. Že

náklady na práce realizované touto společností bude hradit objednavatel), a zhotovitel bude

s touto společností koordinovat svůj postup při realizaci díla.

3) Likvidace náletových dřevin do průměru kmene 15 cm a porostů jako jsou keře, ostružiny atd.

běžným způsobem za použití motorových pil, křovinořezů s následným štěpkováním porostů, kdy výška pařezů s terénem po dokončení prací musí být max. -+0 cm.

4) Likvidace náletových dřevin do průměru kmene 15 cm a porostů jako jsou keře, ostružiny atd.

za použití motorových pil, křovinořezů, štěpkovače a atd.

5) Likvidace náletových dřevin a prostorů štěpkováním na místě, případně odvoz dřevin a porostů na

skládku, nebo majiteli pozemků do vzdálenosti 5 km. Pálení porostů je zakázáno.

6) Odvoz odpadů zjištěných na lokalitě jako jsou plasty, stavební suť atd. na příslušnou skládku

včetně příslušných laboratorních rozborů dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání (tato povinnost se vztahuje pouze na lokality

nacházející se na pozemcích objednatele).

7) Zhotovení dokumentace lokality před zahájením díla a po jeho ukončení, včetně pracovního

deníku a fotodokumentace v rozsahu níže uvedeném.

8) Protokolární předání pozemku jeho majiteli nebo uživateli (po řádném splnění a předání zakázky).

**B) Likvidace dřevin s úpravou povrchu frézováním pařezů a rotavátory**

1) Zajištění vstupů na pozemky a projednání způsobu a postupu prací s majiteli (nebo uživateli

pozemků), a to včetně zajištění přístupových cest a dohody o způsobu likvidace dřevní hmoty

vzniklé při provádění díla. Projednání náhrady škody vzniklé prováděním díla (pokud bude

požadováno) dle cenového předpisu zadavatele.

2) Zajištění a projednání vytyčení hranic pozemků na lokalitě prací, pokud bude nutno přesně rozlišit

jednotlivé pozemky, na kterých má být dílo prováděno. Vytyčení bude realizováno společností

GEODEZIE – TOPOS a.s., a to na základě smlouvy,kterou s ní má uzavřenou objednavatel (tzn. Že

náklady na práce realizované touto společností bude hradit objednavatel), a zhotovitel bude

s touto společností koordinovat svůj postup při realizaci díla.

3) Zajištění souhlasů správců sítí, které jsou v lokalitě prací.

4) Likvidaci náletových dřevin bez rozlišení průměrů a porostů jako jsou keře, ostružiny atd. běžným

způsobem za použití motorových pil, křovinořezů, štěpkovače apod. s následnou úpravou terénu frézováním pařezů, kdy výška pařezů s terénem po dokončení prací bude max. -+ 0 cm, a použitím téhož zařízení rotavátoru do hloubky min. - 5 cm s terénem, a to v celém rozsahu lokality prací.

5) Likvidace náletových dřevin a prostorů štěpkováním na místě, případně odvoz dřevin a porostů na

skládku, nebo majiteli pozemků do vzdálenosti 5 km. Pálení porostů je zakázáno.

6) Odvoz odpadů zjištěných na lokalitě jako jsou plasty, stavební suť atd. na příslušnou skládku

včetně příslušných laboratorních rozborů dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání (tato povinnost se vztahuje pouze na lokality

nacházející se na pozemcích objednatele).

7) Zhotovení dokumentace lokality před zahájením díla a po jeho ukončení, včetně pracovního

deníku a fotodokumentace v rozsahu níže uvedeném.

8) Protokolární předání pozemku jeho majiteli nebo uživateli (po řádném splnění a předání zakázky).

**C) Likvidace dřevin nad průměr 15 cm**

1) Zajištění vstupů na pozemky a projednání způsobu a postupu prací s majiteli (nebo uživateli

pozemků), a to včetně zajištění přístupových cest a dohody o způsobu likvidace dřevní hmoty

vzniklé při provádění díla. Projednání náhrady škody vzniklé prováděním díla (pokud bude

požadováno) dle cenového předpisu zadavatele.

2) Zajištění a projednání vytyčení hranic pozemků na lokalitě prací, pokud bude nutno přesně rozlišit

jednotlivé pozemky, na kterých má být dílo prováděno. Vytyčení bude realizováno společností

GEODEZIE – TOPOS a.s., a to na základě smlouvy,kterou s ní má uzavřenou objednavatel (tzn. Že

náklady na práce realizované touto společností bude hradit objednavatel), a zhotovitel bude

s touto společností koordinovat svůj postup při realizaci díla.

3) Likvidace dřevin nad průměr kmene 15 cm a porostů jako jsou keře, ostružiny atd. běžným

způsobem za použití motorových pil, křovinořezů, štěpkovače, apod., kdy výška pařezů s terénem po dokončení prací musí být max. + 20 cm a to v celém rozsahu lokality prací.

4) Likvidace náletových dřevin a prostorů štěpkováním na místě, případně odvoz dřevin a porostů na

skládku, nebo majiteli pozemků do vzdálenosti 5 km. Pálení porostů je zakázáno.

5) Odvoz odpadů zjištěných na lokalitě jako jsou plasty, stavební suť atd. na příslušnou skládku

včetně příslušných laboratorních rozborů dle Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání (tato povinnost se vztahuje pouze na lokality

nacházející se na pozemcích objednatele).

6) Zhotovení dokumentace lokality před zahájením díla a po jeho ukončení, včetně pracovního

deníku a fotodokumentace v rozsahu níže uvedeném.

7) Protokolární předání pozemku jeho majiteli nebo uživateli (po řádném splnění a předání zakázky).

V.........................dne.....................

...................................................

Podpis oprávněné osoby