**Technická specifikace, požadavky zadavatele na stavební část, vnitřní vybavení shopu a ostatní požadavky.**

**ČS Křenovice D1- stavební, technické požadavky a vnitřní vybavení shopu**

**Navrhované služby pro zákazníky:**

Hotdog

Rozpekové pečivo (sladké, slané),

Polévky dva druhy dle denní nabídky

Hotová jídla dva druhy dle denní nabídky

Panini

Čerstvé bagety

Káva – 1x samoobslužný automat a v zápultí 1x pressovač (baristický)

**Gastro pult technologie:**

**Hotdog -** roller (540 x 468 x 173) příkon 1,5kW, průběžný toaster (294 x 418 x 349) příkon 1,3kW, dávkovače (kečup, hořčice)

**Rozpekové pečivo -**  rozpeková pec (zajistit odvod kondenzátu), prosklená pultová vitrína s ohřevem a nasvětlená (87,4 x 56,8 x 68,6) příkon 160W

**Polévky** – 2x kotlík na ohřev (příkon 500W, 131 x 65 x 90cm, objem 8 litrů)

**Hotová jídla** – pult na gastronádoby pro ohřev jídla délka cca 1m, v zázemí varná deska

**Panini** – kontaktní gril na Panini

**Čerstvé bagety** - prosklená pultová vitrína, chlazená a nasvětlená (87,4 x 56,8 x 68,6) příkon

**Káva** – samoobslužný pressovač a pressovač do zápultí – bude dodáno externím partnerem na základě samostatného VŘ – zajistit přívod vody a elektrické energie a místo pro jeho umístění ve vzdálenosti dosažitelné pro obsluhu čerpací stanice (ČS).

**Další technologie:**

mikrovlná trouba určená pro střední provozovny, vestavné provedení, nerez

vestavěná lednice 60 cm,

věstavěná myčka 60 cm,

dřez 1-2 včetně odkapu,

hygienické potřeby Apex (nebo rovnocenné řešení),

8 x LCD 40“ – 43“ monitory

**Gastro přípravna technologie:**

Varná deska, digestoř, 3x velký mrazák cca 500 l, 1 x velká lednice cca 500 l, dřez včetně odkapu, profi nábytek gastro (nerez), hygienické potřeby Apex (nebo rovnocenné řešení), skříňky na uskladnění nádobí.

**Sklady:**

**Sklad 113 o velikosti 2,80 m2:**

Sklad určený pro chemikálie (směsi do ostřikovačů, oleje, atd.) – vybavení skaldových regálů dle daného prostoru s nosností jedné police min. 500 kg výška max. 2 m min. délka 1,2 m (kovové), ukotvení

**Sklad 112 o velikosti 3,68 m2:**

Sklad potravin – vybavení regálů dle daného prostoru s nosností jedné police min 500 kg (výška max. 2 m, min. délka 2 m), ukotvení

**Sklad 120 o velikosti 6,39m2:**

Sklad potravin – vybavení regálů dle daného prostoru s nosností jedné police min. 500kg (výška max 2m, min. délka 8m) ukotvení

**Shop:**

**Walking cooler** 6 - ti dveřový

**Posezení pro zákazníky** – max. kapacita pro 12 - 16 osob (dřevěné polstrované sedačky), dřevěné stoly se zásuvkou na 220V/ USB zásuvkou

**Barové posezení pro zákazníky** – max. kapacita 6 osob dřevěné barové židle polstrované, barový stůl včetně 6 x zásuvka na 220V a USB

**Dřevěný box** se zabudovanými odpadkovými koši na tříděný odpad (3 x koš) a box na odkládání špinavého nádobí.

**Důležité:**

Regálové komponenty zajistit od dodavatele (výrobce), kde bude zajištěna variabilita systému, včetně nosnosti a možnosti doplnit dřevěné komponenty. Dodavatel (výrobce) regálových komponent musí poskytovat 10letou zárukou na dodávku náhradních komponentů.

Počty komponentů se mohou měnit v návaznosti na zpracování grafického návrhu architekta.

**Pokladní zóna:**

4 x nábytkový modul šíře 90 cm, regálové díly výška 120 cm, závěsné koše, děrovaná záda s možností doplnění závěsných háků. Horní deska s odolného matriálu proti oděru. Zadní přístěnný regál 4 x výše 225 cm, šíře 100 cm, hloubky 40 cm včetně polic. Do spodní části regálů zakomponovat skříňky.

**Gastro zóna:**

5 x nábytkový modul šíře 90 cm (2 x prosklené vitríny, 1 x pokladna, 1 x modul na hotová jídla, 1 x roller na ohřev párků) horní deska odolná proti oděru s cca 20cm přesahem směrem k zákazníkovi. Přístěnné regály /1 x pressovač, 1 x rozpeková pec, 1 x dřez včetně odkapu, 2 x pracovní pult (nerez)/ horní část police

**Caffe box:**

dřevěný box výška cca 1 m x šířka 1 m, doplněné vestavěným odpadkovým košem, nerez zásobníkem na kelímky a víčka

**Středové gondoly** - výška cca 120 cm; délka cca 12 m (police šíře 40, 30, 20 cm) barva RAL šeda doplněná dřevěnými komponenty; U jednoho čela regálu vytvořit výrazný límec pro označení akcí možnost zabudování malého LCD.

**Přístěnné regály** – výška 225 cm; délka cca 12 m, hloubka 40 cm, plná záda v kombinaci s děrovanými zády s možností instalace závěsných háků, barva RAL šedá dle Design manuálu

**Nízké regály** – přístěnné regály výška 120 cm; délka cca 6 m, hloubka 40 cm, plná záda v kombinaci s děrovanými zády s možností instalace závěsných háků, případně plastové kapsy na noviny; barva RAL šedá dle Design manuálu.

**Vinotéka** – dřevěný regál šířka cca 100 cm výška 225 cm hloubka 40 cm (nasvícený)

**Chladící pult – na sortiment fresh** (samostatně stojící)

**Blenda** nad regálybude definována dle požadavku architekta a zadavatele včetně informačních popisků a zohledenění Design manuálu.

**Kancelář** – vybavení

Psací stůl, vybavený skrytým pojezdem pro klávesnici PC, průřez pro kabely vedené k příslušenství PC

Kancelářská židle

Kontejner se zásuvkami

Police nad kancelářský stůl

Skříně – uzavřené, skříně s policovými díly (v = 1,40 m)

Jednoduchý předsíňový systém pro odkládání oděvů

Trezor vhozový ze shopu, opatřený časovačem (trezor uzpůsobený i pro uložení dokumentace)

**Denní místnost**

Kuchyňská linka v minimalistickém provedení – dřez, odkládací plocha – nerez, skříňka na uložení základního vybavení (včetně polic) – děleno pro čisticí prostředky a nádobí

Mikrovlná trouba – součástí kuch. linky (zabudovaná)

Lednici (min. verze) – součástí kuch. linky (zabudovaná)

Stůl

Kuchyňské židle

Vybavení pro dávkování hygienických potřeb (mýdlo), papírové ubrousky

**Šatna personál**

Dělené šatní skříně pro obsluhy ČS

Sprchový kout – osazený základním vybavením pro odkládání pomůcek

**Topení** – napojení na vytápěcí systém, (možnost nezávislého topení)

**Technická místnost**

Základní vybavení pro uložení čisticích prostředků, posypových a havarijních materiálů, úklidového nářadí (využití závěsných systémů, odolné materiály)

**Stavební část - upřesnění:**

Zděná zateplená konstrukce, pultovou zateplenou střechou s kazetovým podhledem, zděné příčky

Osvětlení atiky kiosku a ocelové konstrukce výdejní přestřešení výdejní plochy – technologie LED v rozsahu design manuálu EO a návrhu architekta dodavatele. (loga EO, světelné linky, prosvětlení atiky a popř. reklamních ploch)

**Okenní výplně** – plast – min. 5 komor, izolační 3 - sklo (prostup tepla celého okna max. UW = 0,9 W/m2K), opatřené horizontálními žaluziemi, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

**Vstupní dveře** – automatické dvoukřídlé (zimní a letní provoz) s ovládáním z místa pokladny, s bezpečnostním pruhem, šířka min. 1200 mm, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

**Ostatní vnější dveře** – hliníkové se samozavíračem s aretací, 3 panty, nerez klika, zámek – všechny na 1 klíč, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

**Vnitřní dveře** („zákaznické“ – WC) – se samozavíračem, okopovým nerezovým pásem, s nerezovým piktogramem, 3 panty, nerez klika či madlo, zámek, ocelová zárubeň – všechny na 1 klíč, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

**Vnitřní dveře** (ostatní) – 3 panty, nerez klika (popř. koule), zámek, ocelová zárubeň – všechny na 1 klíč, barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele.

**Čistící zóna:**

Vnější – zapuštěná hliníková rohož, šířka shodná s šířkou dveří, délka min. 1 000 mm, případně dle možnosti chodníku

Vnitřní – zapuštěná hliníková rohož, šířka shodná s šířkou dveří, délka min. 1 200 mm, případně dle vnitřního uspořádání

**Vnitřní dlažba:**

Velkoplošná 600 x 600 mm, spáry 2 mm

Vhodná pro podlahové vytápění

Barevnost dle návrhu architekta a designera dodavatele při zohlednění Design manuálu a požadavků zadavatele (oddělení zón)

Protiskluzová, snadná udržovatelnost, adekvátní otěruvzdornost

**Stropní podhledy:**

Kazetové minerální s polozapuštěnou hranou 600 x 600 mm

Se sníženou výškou v oblasti pokladní a GASTRO zóny

**Klimatizace:**

2 nezávislé jednotky

Kazetové podhledové

Invertorové, s možností topení

**Vytápění:**

Zónové vodní podlahové, zdroj tepelné čerpadlo vzduch-voda

Osvětlení

Kazetové LED svítidla (600 x 600 mm), světelný tok min. 4000 lm, barvy 4000 – 6000 K

Zóna posezení – závěsná LED svítidla nad jednotlivé stoly

Pokladní a GASTRO zóna – LED reflektory a bodová světla

WC zákazníci - s pohybovými čidly

**Toalety pro zákazníky:**

Automatické pisoáry, antivandal

Štěrbinové bezdotykové osoušeče rukou

Sprcha pro zákazníky – s ovládáním přes mincovník