**Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci: 271/19/OCN**

**„Pořízení automobilových cisternových návěsů v ČEPRO, a.s., 2020“**

**Technické parametry záznamového (kamerového) zařízení**

Fyzické vlastnosti:

* provozní teplota: - 20°C až + 60°C
* Napájení: 8 až 32 V DC, příkon do 10 W
* Rozměry 1-DIN (H x Š x V): 220 mm × 178 mm × 50 mm

Záznamové zařízení bude umístěno mimo skříň stáčení a plnění v zadní části návěsu v samostatné schránce.

Kamera bude umístěna ve schránce s certifikací ATEX ve stáčecí skříni. Certifikát schránky je součástí této přílohy ZD.

Technické provedení montované elektroinstalace, veškerý použitý materiál a použité komponenty tohoto systému, odpovídají dle místa umístění na vozidle všem technickým požadavkům Evropské dohody ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí v platném znění, zejména pak odpovídají technicky ustanovením článku 9.2. a 9.7.8. této dohody, což Externí dodavatel zařízení doloží svým prohlášením po instalaci záznamového (kamerového) zařízení.