**Zadávací dokumentace k výběrovému řízení, zakázce**

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo řízení | 109/15/OCN |
| Název řízení | Oprava nátěrů potrubního mostu, sklad ČEPRO, a.s., Třemošná |
| Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) | Stavební práce |
| Druh výběrového řízení | Zakázka malého rozsahu |
| **Datum vyhlášení zakázky** | 28. 5. 2015 |
| Zadavatel: | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , Holešovice, 170 00 Praha 7  IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531  zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341  Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Ing. Ivana Ševecová tel.: 221 968 109 [Ivana.sevecova@ceproas](mailto:Ivana.sevecova@ceproas).cz |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických | Pavel Berg, 734 419 371, [pavel.berg@ceproas.cz](mailto:pavel.berg@ceproas.cz) |
| Lhůta pro podání nabídek | **12. 6. 2015 (pátek) do 10:00 hodin** |
| Místo pro podání nabídek | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.softender.cz/home/profil/992824> |
| předpokládaný termín zahájení realizace/nabytí účinnosti rámcové smlouvy | **červenec 2015 (6. 7. 2015)** |
| předpokládaný termín ukončení realizace/doba trvání rámcové smlouvy | **srpen 2015** |
| Místo plnění | ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, č.p.1057, PSČ 330 11 |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Splatnost faktur | 30 dnů |
| Termín prohlídky místa plnění (místního šetření) | 4. 2. 2015 (čtvrtek) do 9:00 hodin |
| Obchodní a platební podmínky | Bližší obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. |

1. Rozsah a technické podmínky zakázky

## Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je zajištění stavebních a souvisejících prací a služeb spočívajících v provedení díla: opravy nátěru ocelového potrubního mostu včetně ocelového potrubí mezi objekty „hřeben 230“ a „výdejní lávky 191“ o celkové délce 73 m. Potrubní most je tvořen ocelovou konstrukcí, která podpírá ocelové potrubí, ve kterém protékají pohonné hmoty (benzín, nafta).

**Ocelová konstrukce** se skládá ze tří (3) úseků (druhů konstrukcí), viz příloha č.1 - fotodokumentace stávajícího stavu.

Úsek 1 „nad vozovkou“ - délka 13 m

Úsek 2 „za aditivací“ - délka 27 m

Úsek 3 „za výdejními lávkami“ - délka 33 m

**Ocelové potrubí na mostě - soupis**

2 x DN100 – cca 80 m x 2 (vede všemi úseky)

1 x DN150 – cca 40 m x 1 (vede úsekem 1 a 2)

5 x DN200 – cca 80 m x 5 (vede všemi úseky)

1 x DN250 – cca 80 m x 1 (vede všemi úseky)

1 x DN300 – cca 80 m x 1 (vede všemi úseky)

24 x DN32 – cca 40 m x 24 (vede úsekem 2 a 3)

**Přesné zaměření ploch k nátěru může provést dodavatel při prohlídce místa plnění.**

(předmět zakázky dále též jen „dílo“)

Zadavatel požaduje při provádění díla dodržet dle níže uvedeného Technologický postup přípravy povrchů a aplikace nátěrových hmot:

1. provedení ručního čištění povrchu, ocelovým kartáčem a škrabkou, případně tryskání tlakovou vodou tak, aby byly minimalizovány zbytky přilnavých starých nátěrů a rzi na stupeň čištění P St3, P Sa 2 1/2, popř. P Ma dle ČSN ISO 8501-2,
2. vizuální kontrola čištění a odrezivění včetně odstranění veškerých zbytků po ručním čištění – prašné nečistoty, zbytky starých nátěrů,
3. odmaštění znečištěných míst,
4. příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot dle ČSN ISO 8501-2,
5. provedení základního opravného nátěru vysoce sušivou dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou,
6. po řádném zaschnutí provedení kontroly tloušťky základní vrstvy nátěru, provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodokumentace;
7. provedení druhého nátěru (vrstvy) vysoce sušivou dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou
8. provedení kontroly tloušťky nátěrového systému (druhé vrstvy) po řádném zaschnutí provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodokumentace;
9. provedení třetího nátěru (vrchní vrstvy) vysoce sušivou dvousložkovou polyuretanovou nátěrovou hmotou v odstínu RAL 9006 stříbrná;
10. provedení kontroly tloušťky (vrchní vrstvy) nátěru po řádném zaschnutí provedení měření, zaznamenání hodnot a pořízení fotodokumentace,
11. tloušťky jednotlivých vrstev budou dány dle technologických listů, popř. tak, aby nátěr plnil svoji funkci min. po celou dobu požadované životnosti
12. celková tloušťka všech vrstev nového nátěru bude minimálně 240 μm
13. životnost nátěru musí být minimálně 15 let v daném prostředí.

Pro aplikaci nátěrových hmot (systému) musí být dodrženy technické podmínky uvedené v technologických listech k příslušnému nátěrovému systému, které dodává dodavatel nátěrových hmot aplikačním pracovníkům;

Dodavatel je povinen rovněž dodržet, že:

1. provedené kontroly tloušťky jednotlivých vrstev nátěru budou protokolárně doloženy
2. jednotlivé vrstvy nátěrů budou barevně odlišeny
3. nátěry budou nanášeny ručně štětcem, nebo válečkem
4. dodavatel zabezpečí vhodným způsobem veškerá okolní zařízení, armatury a plochy proti poškození a znečištění
5. štítky na armaturách a případná jiná označení s technickými parametry budou ochráněny proti zatření
6. nátěry **nebudou** **provedeny** na veškerých ovládacích a výkonových prvcích umístěných na konstrukcích, jako např. plamenopojistky, měřící a regulační prvky, součásti elektroinstalace, nekovové součásti, hasicí přístroje, hliníkové zateplení apod., u kterých má nátěr nepříznivý vliv na funkčnost prvku a dále nátěry **nebudou provedeny** na veškerém červeném a pozinkovaném potrubí stabilního hasicího zařízení
7. dodavatel provede bezpečnostní nátěry konstrukcí (žlutá, černá barva) dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění
8. dodavatel provede před zahájením opravy nátěrů demontáž stávajícího označení, cedulek, symbolů a samolepek z konstrukcí
9. dodavatel provede dodání a montáž nových označení, cedulek, symbolů a samolepek na opravené (po provedení nátěru) ocelové konstrukce, dle původního stavu
10. pro řádné provedení nátěru ocelové konstrukce a potrubí dodavatel provede demontáž a následně zpětnou montáž ocelových pochozích roštů na potrubním mostě. Nátěr pochozích roštů není součástí realizace díla.

**Výjimky z výše uvedeného technologického postupu**

Potrubí, které nevykazuje známky koroze, může být dodavatelem natřeno pouze jednou vrchní vrstvou nátěru za předpokladu, že tím nebude dotčen doporučený technologický postup výrobce nátěrových hmot a požadovaná životnost nátěru dle bodu 13) výše a délka záruky.

**Odstávky provozu zadavatele**

Řádné provedení díla dodavatelem nevyžaduje odstávku provozu skladu pohonných hmot zadavatele, pouze pro část díla prováděného na Úseku 3 „za výdejními lávkami“ zadavatel zajistí vždy odstávku (omezení provozu automobilových cisteren) na jedné výdejní stopě, a to vždy pouze na dobu nejvýše nezbytnou pro provedení prací na díle v dané části. Tyto odstávky budou trvat vždy max. v řádech hodin, nebo dle obchodních priorit zadavatele.

Dodavatel je povinen provádět dílo způsobem nenarušujícím provoz dotčeného skladu pohonných hmot.

Úsek 1 „nad vozovkou“ - dodavatel bude práce provádět takovým způsobem, aby nebyl narušen provoz na komunikaci a aby nedošlo k poškození automobilových cisteren projíždějících pod potrubním mostem.

Úsek 3 „za výdejními lávkami“ - dodavatel bude práce provádět takovým způsobem, aby nebyl narušen provoz na lávkách a aby nedošlo k poškození automobilových cisteren projíždějících pod potrubním mostem.

Při provádění díla vybraný uchazeč musí dodržovat podmínky pro pohyb v areálu skladu určené zadavatelem.

Vybraný uchazeč je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky uchazečem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením.

Vybraný uchazeč rovněž nejpozději v den předání díla předá zadavateli tuto dokumentaci:

* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;
* záruční listy;
* stavební deník - originál pro archivaci zadavatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
* technologické listy nátěrových hmot;
* doklady o ekologické likvidaci materiálů a veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním díla;
* protokolární doložení provedených kontrol tloušťky jednotlivých nátěrů po řádném zaschnutí při dodržení technologických postupů vždy na 3., 6., 9. a 12. hodině;
* fotodokumentace postupu prací na jednotlivých úsecích o provedených jednotlivých vrstvách nátěru na CD nebo DVD.

Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak

## Prohlídka místa plnění, informace pro uchazeče

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu budou zájemcům poskytnuty potřebné informace. Prohlídka místa plnění se uskuteční ve čtvrtek **dne 4. 6. 2015 v 9:00 hodin**.

Sraz účastníků je v 9,00 hodin ve vrátnici skladu Třemošná, ČEPRO, a. s

Účast na místním šetření je vhodné předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osoba ve věcech prohlídky místa plnění je pan Pavel Berg, tel. + 420 734 419 371, pavel.berg[@ceproas.cz](mailto:zdenek.kluch@ceproas.cz). Zájemce o účast na uvedené prohlídce místa plnění se může přihlásit e-mailem na výše uvedené emailové adrese nebo telefonicky na uvedeném telefonním čísle.

Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele pro ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku (zejména ve vztahu k předmětu zakázky) jej žádným způsobem nezavazují a nemají žádný dopad na zadávací podmínky.

Účastníci prohlídky musejí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami (do ZÓNY 1).

## Požadavky na přípravu realizace a požadavky na dokumentaci díla

1. Posouzení náročnosti realizace prací na místě prováděných prací.
2. Požadavky na vypracování technické dokumentace:
   * Technologický postup prací (TP)
     1. Závazný podrobný popis technologických postupů a prací požaduje zadavatel předložit po dodavateli již v rámci jeho nabídky.
   * Zadavatel požaduje od uchazeče zpracovat před zahájením realizace díla závazný harmonogram prací (dále též jen „HMG“) tak, aby uchazeč podrobně specifikoval postup provádění prací (zejména jednotlivé dny a v nich nasazení technických i lidských zdrojů, požadovanou součinnost zadavatele). Doklady k navrženým materiálům atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
3. Předložení dokumentace konečného stavu:
   * Protokolární doložení provedených kontrol tloušťky jednotlivých nátěrů
   * Předložení fotodokumentace.

*.*

## Další obecné požadavky vztahující se k provádění díla

* + 1. Práce na díle budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“) a technologického postupu. HMG předložený uchazečem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních a provozních priorit. Zadavatelem odsouhlasený harmonogram plnění se stane přílohou uzavřené smlouvy o dílo.
    2. Záruka za jakost díla je zadavatelem požadována v délce trvání min. 60 měsíců.
    3. Bližší požadavky zadavatele vztahující se k záruce a právům zadavatele z vadného plnění dodavatele jsou specifikovány ve smlouvě o dílo a jejích nedílných součástech.
    4. Dílo bude splňovat vždy kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené normy ČSN či EN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

## Zařízení staveniště

* + 1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne dodavateli pouze možnost umístění v místě realizace díla (na staveništi) dle jeho možností v době provádění prací.
    2. V místech, kde je zdroj elektrické energie, a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje.
    3. Dodavatel je povinen zajistit zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla, přičemž tyto náklady jsou součástí nabídkové ceny, není-li v čl. 2 této zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak.
    4. Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
    5. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace díla a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
    6. Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací díla. Po dokončení díla musí tyto (dotčené objekty a pozemky) uvést do původního stavu.
       1. Dodavatel je povinen po dokončení a předání díla zadavateli uvést vše do původního stavu, staveniště předat zpět zadavateli a rovněž je povinen provést úpravu pozemků dotčených zhotovováním díla do původního stavu a protokolárně je předat zpět majiteli/uživateli.
    7. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány.

## Provádění prací na díle – požadavky zadavatele

* + 1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
    2. Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - „BOZP“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
    3. **Část prací bude prováděna v prostředí s vysokým požárním nebezpečím (Zóny s nebezpečím výbuchu 1, 2) a ve výškách. Tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, prostředků pro zajištění bezpečné práce ve výškách, zvláštní režim prací atd., jinak nebudou pracovníci či technika dodavatele vpuštěny na zařízení zadavatele.**
    4. Dodavatel zajistí a spolu s dílem předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách a atestech a o prohlášeních o shodě. Dodavatel taktéž předá veškeré záruční listy. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v tištěné a v 1 vyhotoveních v elektronické podobě (pdf, dwg, doc, xls) na CD, není-li výslovně dohodnuto jinak.
    5. Dodavatel odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
    6. Dodavatel zodpovídá za škodu na předmětu plnění (svých prací a dodávkách) až do řádného předání a převzetí předmětu plnění zadavatelem.
    7. Dodavatel musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
    8. Dodavatel výslovně garantuje zajištění uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět plnění
    9. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady

## Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* vstupy do areálu ČEPRO, a.s., v místě plnění pro pracovníky a techniku dodavatelů,
* seznámení s vnitřními předpisy zadavatele,
* zajištění odstávky provozu vždy jedné výdejní stopy, na dobu nezbytnou pro provedení prací na díle
* požární asistenci

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za provedení předmětu této zakázky.

Nabídková cena bude uchazečem zpracována za kompletní dodávku a provedení všech činností dle zadání a zjištění na prohlídce místa plnění vyplněním položkového rozpočtu vypracovaným uchazečem.

Cenová nabídka bude předložena v následujícím členění:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Úsek 1 „nad vozovkou“ délka úseku 13 m*** | ***Cena v Kč*** |
| Cena za práci |  |
| Cena za materiál |  |
| Cena za ostatní práce (specifikovat) |  |
| **Celková nabídková cena za Úsek č. 1** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Úsek 2 „za aditivací“ délka úseku 27 m*** | ***Cena v Kč*** |
| Cena za práci |  |
| Cena za materiál |  |
| Cena za ostatní práce (specifikovat) |  |
| **Celková nabídková cena za Úsek č. 2** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Úsek 3 „za výdejními lávkami“ délka úseku 33 m*** | ***Cena v Kč*** |
| Cena za práci |  |
| Cena za materiál |  |
| Cena za ostatní práce (specifikovat) |  |
| **Celková nabídková cena za Úsek č. 3** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Cena v Kč*** |
| nabídková cena za Úsek č. 1 |  |
| nabídková cena za Úsek č. 2 |  |
| nabídková cena za Úsek č. 3 |  |
| **Celková nabídková cena za Dílo** |  |

Uchazeči stanoví nabídkovou cenu pro toto výběrové řízení tak, že vyplní všechny jednotkové ceny v Kč bez DPH dle členění položek ve výkazech výměr s tím, že součet všech uchazečem vyplněných jednotkových cen bude tvořit jeho nabídkovou cenu pro účely hodnocení nabídek v tomto řízení.

Jiné členění jednotlivých položek, než je uvedeno ve výkazech výměr, se nepřipouští. V předložených výkazech výměr nesmí být uchazečem provedena žádná změna, vyjma doplnění cen. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci realizace předmětu zakázky. V případě, že bude v předložených výkazech výměr chybět vyplněná byť i jen jedna položka, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyřazení nabídky uchazeče.

Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 3 – Způsob hodnocení nabídek.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty náklady na veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, (trase produktovodu v areálu skladu pohonných hmot)
    2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,
    3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,
    4. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu(ů), náklady na likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů,
    5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, (ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně)
    6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před poškozením a před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
    7. náklady na platby za požadované záruky a pojištění,
    8. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené samostatně v položkách výkazu výměr,
    9. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou,
    10. náklady spojené s vyhotovením veškeré projektové dokumentace nutné pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení díla,
    11. náklady na dopravu, složení a ochranu materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi,
    12. náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost zařízení, a to i když nejsou výslovně ve smlouvě o dílo či jejích přílohách uvedeny.

1. Způsob hodnocení nabídek
   1. Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 2. této zadávací dokumentace.
   2. Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.
   3. Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
   4. Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
   5. Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím komunikačního nástroje v profilu Zadavatele.
   6. V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou uchazeči vyzváni příp. k doplnění či upřesnění nabídky a zároveň k předložení upravených nabídkových cen.
   7. Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.
   8. Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).
2. Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění **profesních kvalifikačních předpokladů**

* **výpisem z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů k datu podání nabídky
* **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Splnění **technických kvalifikačních předpokladů** prokáže uchazeč, který předloží:

**Seznam realizovaných stavebních prací s obdobným plněním ve vztahu k předmětu této zakázky v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění**.

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
   2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
   3. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
      1. **Krycí list nabídky**. Vzor krycího listu je přílohou č. 3
      2. **Obsah nabídky**. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
      3. **Cenová nabídka** v členění dle článku 2 ZD
      4. **Podepsaný návrh smlouvy** o dílo (viz příloha č. 2). V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
      5. **Kvalifikační předpoklady**

* výpis z obchodního rejstříku
* doklad o oprávnění k podnikání
* seznam stavebních prací
  + 1. **Ostatní dokumenty**
* další dokumenty vyplývající ze ZD či uchazečem dobrovolně předložené
* harmonogram plnění (předběžný)
* technologický postup prací
* technické listy nátěrových hmot

**Případné požadavky na součinnost** objednatele = zadavatele

* + 1. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
   2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (ZD).
   3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
   4. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
   5. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou posuzovány ani hodnoceny.
   6. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
   7. Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
   8. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
   9. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
   10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
   11. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
   12. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
   13. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je povinně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – fotodokumentace

Příloha č. 2 – závazný vzor smlouvy o dílo

Příloha č. 3 – krycí list nabídky

V Praze dne 28. 5. 2015

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.